DIGITALER 100V-LEISTUNGSVERSTÄRKER 2x250W

Beschreibung:
Digitaler 100V Verstärker langlebig und sicher für 
professionelle ELA Anlagen. 
Digitalverstärkerendstufe 2x 250W / 100V.
Ein extrem zuverlässiges Endstufendesign in Bipolartechnik 
sichert einen langjährigen störungsfreien Betrieb. 
Alle wichtigen Schaltungskomponenten sind mit reichlich Reserven dimensioniert, um auch kritische Situationen sicher zu meistern. Praxiserprobte Schutzschaltungen zusammen mit einem VCA controlled Systemlimiter gewähren einen Rundumschutz des gesamten 
Lautsprecher- und Verstärkersystems. 
Wartungsfreies Kühlsystem ohne Lüfter, Einschaltverzögerung / Softstart, Ausgangsleistung: 2x250W RMS/100V. Maße 88x483x320mm, Gewicht 15,8kg, Frequenzgang -1dB 25 - 24000Hz, Klirrfaktor < 0,05% 1kHz Vollaussteuerung. Fremdspannungsabstand >105dB, XLR Eingänge, Bridge/Stereo Betrieb, Groundlift, Dämpfungsfaktor >600, Eingangsempfindlichkeit sym.1Veff (+3dB).

Technische Daten:
Ausgangsleistung:	2 x 250 W bzw. 1 x 500 W
Klirrfaktor:	< 0,2 %
Eingangsempfindlichkeit:	1V @ 10 kOhm
Ausgangsübertrager:	2 x 50 V / 100 V
Leistungsaufnahme 230 V Standby:	10 W
Leistungsaufnahme 230 V Volllast:	630 W
DC-Stromaufnahme Standby:	400 mA
DC-Stromaufnahme im 230 V AC-Betrieb:	40 mA
Eingänge:	symmetrisch an Steck-
	/Schraubklemme
Versorgungsspannung:	230 V AC / 24 V DC
Fremdspannungsabstand 250 W 1 kHz:	85 dB
Frequenzgang:	70 Hz ÷ 20 kHz / -3 dB
Betriebsumgebungstemperatur:	-5° bis +40°
Schutzschaltungen:	DC, Kurzschluss, Schwingen,
	Übertemperatur
Maße:	482 x 88 x 260 mm 
	(B x H x T), 19“ / 2HE
Gewicht:	16,5 kg

Fabrikat:		ITEC

Modell:		DIGI-POWER 2x250T

1 ST	EH ...........	€ ...............