MULTI-MEDIA-CONTROLLER DIGITAL

Beschreibung:
Programmierbarer Audioverstärker und Medienumschalter, 
vorbereitet für den Anschluss von 3 kabelgebundenen 
Mikrofonen (an XLR-Buchsen, Phantomspannung 12V), 
2 Funkmikrofon-Empfängern, insgesamt 8 umschaltbaren 
Audio-Eingängen (Line-Pegel), 4 umschaltbaren Video-
Quellen F-BAS(2 davon alternativ S-VHS), 2 VGA-Anschlüssen, fernsteuerbar über RS-232 Schnittstelle, integrierte 
75 Watt Audio-Endstufe, programmierbare Audio-Features: 
4-Band parametrischer Equalizer je Eingang, je 12-Band parametrischer Equalizer für den Leistungsausgang und 
2 weitere LINE-Ausgänge, insgesamt 5 komplette 
Voreinstellungen über Fernbedienung abrufbar.
Das Patch-Feld an der Gerätefrontplatte enthält folgende Stecker/Buchsen: 
Die beiden VGA-Anschlüsse kombiniert mit je einem Audio-Eingang, 
ein Video-Eingang kombiniert mit Audio-Eingang, die 3 Mikrofoneingänge, Audio Line-In und Line-Out, sowie eine 230 V Schuko-Steckdose.

Technische Daten:
ALLGEMEIN
ALLGEMEIN:
Spannung:	110 - 230 V, 50/60 Hz
Maximale Leistungsaufnahme:	125 W
Abmessungen (ohne Rack-Winkel):	430 x 88 x 255 mm (B x H x T)
Abmessungen mit montierten 
19“ Rack-Winkel (B x H x T):	478 x 88 x 255 mm, 19“ / 2HE
Gewicht:	ca. 4 kg
Farbe:	schwarz

AUDIO-EINGÄNGE MISCHER:
Input 1-3 (XLR):	Mic-Input, Gain +10 dB bis +50 dB
Phantomspannung:	12 V
Input 4-5 (XLR):	Line/Mic Input, Gain -20 dB bis +50 dB
Phantomspannung:	12 V, schaltbar
Input 6 (Cinch):	Line-Input, Gain -20 dB bis +20 dB

AUDIO-EINGÄNGE SWITCH:
8 x Audio in:	Stereo Cinch-Buchse, Line Pegel

AUDIO-AUSGÄNGE:
Line Out:	unsymmetrischer Line-Out
Balanced Line Out/Out2/Out3:	symmetrischer Line-Out

LAUTSPRECHERAUSGANG:
Ausgangsleistung:	75 W / RMS
Anschluss niederohmig:	Min. 4 Ohm

SCHNITTSTELLEN:
RS 232 PC:	für Konfiguration mit PC (PowerDesign)
RS 232 Remote:	für Anschluß Mediensteuerung

BESONDERHEITEN DES AUDIOSYSTEMS:
•	6 Kanal Audio-Mischer/8 Kanal Audio-Switch
•	Vier programmierbare Voreinstellungen
•	Automatischer Mikrofonswitcher / -mixer schaltbar für Mic 1-5, Mixing Modus wählbar, Soft-NOMA
•	Variables Signal-Routing
•	EQs für alle Eingänge:	4-Band voll parametrischer EQ
•	EQs für alle Ausgänge:	11-Band voll parametrischer EQ je
	Ausgang

VIDEO-EINGÄNGE:
4 x F-Bas, 2 x alternativ S-VHS:	Chinch- bzw. S-VHS-Buchse

VIDEO-AUSGÄNGE:
F-Bas bzw. S-VHS:	Chinch- bzw. S-VHS-Buchse

VGA-MATRIX:
2 x VGA In:	HD 15-Buchse
2 x VGA Out:	HD 15-Buchse

Fabrikat:		ITEC

Modell:		MULTI-MEDIA-CONTROL

1 ST	EH ...........	€ ...............