CONTROL-PATCH-PANEL

Beschreibung:
Steuer- und Patchpaneel für externe Eingänge wie Mikrofon, 
Line-In, Line-Out, Bal. In und Konfigurations-Umschalter zur schnellen Anwahl der im digitalen Mischpult abgespeicherten Konfigurationen (bis zu 3 Presets). 
2 Drehpotentiometer zur Multimix-Fernregelung, 
für weitere 2 Drehpotentiometer vorbereitet
19", 1 HE.

Fabrikat:		ITEC

Modell:		MULTIPATCH

1 ST	EH ...........	€ ...............
CONTROL-PATCH-PANEL 2

Beschreibung:
Steuer- und Patchpaneel für externe Eingänge wie Mikrofon, 
Line-In, Line-Out, Bal. In und Konfigurations-Umschalter zur schnellen Anwahl der im digitalen Mischpult abgespeicherten Konfigurationen (bis zu 6 Presets). 
2 Drehpotentiometer zur Multimix-Fernregelung, 
für weitere 2 Drehpotentiometer vorbereitet
19", 1 HE.

Fabrikat:		ITEC

Modell:		MULTIPATCH 2

1 ST	EH ...........	€ ...............

REMOTE CONTROL PANEL

Beschreibung:
Steuer- und Bedienpaneel für Programmwahl, Ausgangszonen-
Lautstärkenregelung, Presets, zur schnellen Anwahl der im 
digitalen Mischpult abgespeicherten Konfigurationen.
Grafisches Display, Kommunikation über RS-485,
für den Einbau in gängige Schalterprogramme vorbereitet.

Fabrikat:		ITEC

Modell:		UP-REMOTE CONTROL PANEL

1 ST	EH ...........	€ ...............