100V-STEUERBARER MULTIKANAL SCHALLZEILENLAUTSPRECHER – EN 54-24

Beschreibung:
Die steuerbaren Multikanal-Schallzeilensystemen bieten eine zukunftsweisende Beschallungstechnologie, mit welcher schwierigste Beschallungsaufgaben einfach gelöst werden können. 
In Kombination mit den Bass-Lautsprechersystemen sind auch vollwertige Musikdarbietungen sowohl Live wie auch von der Konserve ein klangliches Erlebnis.
Durch die passive Ausführung dieser steuerbaren Schallzeilen, können diese Systeme in Anlagen nach TRVB S 158, bzw. DIN VDE 0833-4 eingesetzt werden.

Technologie:
Die einzelnen Gruppen von Lautsprechern in den NEOFOCUS-Schallzeilen werden jeweils von einem Controller- und Verstärkerausgang getrennt in Bezug auf Frequenz, Phase und Zeit angesteuert, was zu einem homogenen, kontrollierten und einstellbaren Beschallungsergebnis führt. 
Die Algorithmen für die Einstellmöglichkeiten der Schallzeilen
sind im, dazu notwendigen, FOCUSCONTROL hinterlegt und mit der intuitiven Konfigurationssoftware SPLITDESIGN für den Techniker einfach anzuwenden.

Vorteile:
•	Hoher Wirkungsgrad und Vermeidung von Hall durch extrem hohen vertikalen Bündelungsgrad
•	Einsatzreichweiten von über 50m
•	Gleichmäßig hohe Schalldruckpegel von bis zu 94 dBA auf Entfernungen bis zu 60 Meter
•	geringster Verkabelungsaufwand (nur ein Multipin Signalkabel)
•	Hervorragende Sprachverständlichkeitswerte, voll musiktauglich

Technische Daten:
Gesamtleistung (100V):	200W / RMS
max. Schalldruck dB:	95dB auf 25m Entfernung
Frequenzgang -6 dB:	100 Hz – 12 kHz
Abstrahlwinkel:	Horizontal 180˚-500Hz, 90˚-5kHz
	Vertikal: Focuspunkt,
	Neigungswinkel und Abstrahlverhalten
	frei einstellbar mit dem Controller
	„FOCUS-CONTROL 4/8 digital“
Gehäuse und Montagematerial: 	wetterfestes Alugehäuse IP33, alle
	Treiber wetterfest,
	Lautsprecherabdeckung verzinkt,
	pulverbeschichtet, 2 Montagewinkel
Treiber:	16 Stk. 3“ Konus Neodym
Abmessungen:	100 x 1916 x 100 mm
Gewicht:	10,8 kg
Farbe:	Weiß RAL 9010, pulverbeschichtet
	bzw. nach Kundenwunsch

Fabrikat:		ITEC

Modell:		NEOFOCUS 4/WP/54-24

1 ST	EH ...........	€ ...............